招标控制价编制说明

一、工程概况

本项目为阳山村桃源中路（西山）天燃气开挖场面、道路修复工程，工程地点位于无锡市惠山区阳山镇，因阳山镇阳山村桃源中路(西山)对村庄农户进行天然气接管工程，在西山村庄道路及居民房屋场地上开挖并接入燃气主管道，现需对开挖处道路及场面进行改造、修复工程。具体详见招标文件。
二、工程招标范围：

本项目编制内容为施工图纸范围内的场地修复工程。
三、编制依据：

中城恒业设计集团有限公司设计的图纸并结合相应标准图集；现行的国家有关建筑规范、规程、标准、规定和当地有关法规、条例及规定。

编标提疑及答复（详见附件）。
《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准。
《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026年版）、《江苏省市政工程消耗量》（2026年版）

《省住房和城乡建设厅关于实施〈建设工程工程量清单计价标准〉（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告》（〔2025〕第12号）文件精神、《江苏省建设工程费用参考》、《江苏省建设工程费用组成规则》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）及省市有关文件规定。
无锡市建设局相关文件。

四、招标控制价编制说明：

本项目中土建、市政工程的人工工资单价按按普工140元/工日，一般技工250元/工日，高级技工340元/工日口径编制，结合省江苏省住房城乡建设厅发布的2026年上半年建设工程人工价格指数的通知，2026年上半年全省各设区市建设工程人工价格指数均为1.00。
主要材料价格参照《无锡工程造价信息》2026年第5期及当前的市场价格行情。

机械费按江苏省住房城乡建设厅发布的《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》同时调整人工费、油料差价及税金，人工费按一般技工编制。
安全生产措施项目费率为“江苏省建设工程费用参考”中的下限值（市政1.9%），其中安全生产责任险保费包含在安全生产措施费中。

税金按苏建函价[2019]178号省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知。
管理费、利润、文明施工、临时设施、建筑工人实名制根据各专业参考费率按中间值计取；其它总价措施费按招标人要求均没有计取。

暂列金额：按 25000元列于景观工程其他项目的暂列金额中，该费用不可竞争；

甲供材：无；
专业工程暂估价：无；
材料暂估价：无；

总承包服务费：无。

五、工程质量、材料、施工等要求

1、工程质量要求见招标文件；

2、具体施工做法详见设计图纸；

3、为确保工程质量及环境保护要求，本工程使用商品砼，所选择的商品砼厂家需报请监理人和发包人（招标人）批复认可，泵送或非泵送由投标单位综合考虑；

4、本工程砌筑及抹灰砂浆采用预拌砂浆；
5、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、交通、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；

环境保护要求：符合主管部门及建设单位对环境保护的规定及招标文件的要求。
其它说明：

7.1：本工程所用材料符合设计要求及施工验收规范要求；材料符合环保要求。

7.2：本工程中混凝土均按照商品混凝土考虑，具体规格参数详见设计图纸。
7.3：本工程中拆除及恢复地面工程量、土方回填工程量等暂估，具体以现场实际为准。
