最高投标限价编制说明
一、工程概况及招标范围
招标范围：由建设单位提供的《天授村户外场地硬化提升工程》的图纸范围，其中主要改造内容：对建筑北侧现状混凝土道路进行修复、青砖墙破损处修复、拆除破损花池并新建青砖树池、新建混凝土铺装等。
二、编制依据
1)、建设工程工程量清单计价标准（GB50500-2024）、《市政工程工程量计算标准》GB/T50857-2024《园林绿化工程工程量计算标准》GBT50858-2024；
2)、江苏省住房和城乡建设厅颁发的《江苏省建筑与装饰工程消耗量》2026版，《江苏省市政工程消耗量》2026版，《江苏园林定额》2007版；
3)、《江苏省建设工程费用参考》2026版；
4)、苏建函价【2019】178号；
5)、采用增值税一般计税方法计算工程造价；

6)、人工工资参考苏建函价〔2026〕27号文、苏建价〔2026〕76号2026费用参考人工单价，材料价格参考《无锡工程造价信息》2026年第五期信息价及市场价；
7)、无锡市住建局有关文件。

三、工程质量、材料、施工等特殊要求
1）工程质量要求见招标文件；
2）工程施工时应符合对环境的要求；

3）自进场之日起，中标人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。施工期间，如发生损失，应由中标人负责赔偿。
  4）现场拆除的材料的堆放处理均由投标人自行处理。
四、其他需说明的问题
1)投标人可根据施工组织设计采取的方案相应增加施工措施项目。
2)工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删改。投标报价时，单位汇总表的格式应严格按照清单给出的格式进行报价。
3)投标人在编制报价文件时发现本清单说明部分内容若与招标文件有矛盾时，投标人应提供书面答疑，要求书面澄清，若答疑阶段已过时发现，则以招标文件为准。

五、费率表
	序号
	费用类别
	计算基础
	市政

	1
	安全生产（%）
	分部分项工程合计-除税工程设备费
	1.9

	2
	税金费率（%）
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-甲供材料费含设备
	9



